Площадь: 91
Скважина: 1
ВОЗМОЖНЫЕ  СРЕДНЕ-КВАДРАТИЧЕСКИЕ  ОШИБКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПОЛОЖЕНИЯ  СТВОЛА  СКВАЖИНЫ,  ОБУСЛОВЛЕННЫЕ

ПОГРЕШНОСТЯМИ  ИЗМЕРЕНИЙ  ГЛУБИН,  УГЛОВ  И  АЗИМУТОВ.

	Глубина

(м)
	ОШИБКИ ПО ОСЯМ СЕВ.- ЮГ (SX), ВОСТ.- ЗАПАД (SY), СМЕЩЕНИЕ (SСМЕЩ), ДИР.УГЛА СМЕЩЕНИЯ (SД.У.С.), АБСОЛ.ОТМЕТКИ (SZ).



	
	SX

(м)
	SY

(м)
	SСМЕЩ
(м)
	SД.У.С.

(градусы)
	SZ
(м)

	100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

820.0

900.0

1020.0

1100.0

1220.0

1300.0

1400.0

1500.0

1600.0

1700.0

1800.0


	0.2

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.5

1.6

1.6

1.7

1.7


	0.2

0.6

0.9

1.3

1.5

1.7

2.0

2.4

2.7

3.2

3.4

3.7

3.9

3.9

4.0

4.1

4.1

4.2


	0.3

0.5

0.5

0.7

0.7

0.9

1.0

1.2

1.3

1.5

1.6

1.7

1.8

1.8

1.8

1.9

1.9

1.9


	3.2

1.3

0.9

0.8

0.7

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4


	0.3

0.4

0.5

0.5

0.6

0.7

0.7

0.8

0.9

0.9

0.9

1.0

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1




